Dodatok 1.10.A

# k žiadosti o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

*Pre bitúnky sa okrem Žiadosti o schválenie (formulár ŠVPS-ŽIADOSŤ- NBR-2011), podáva pred schvaľovaním aj* tento dodatok k žiadosti, v ktorom sú informácie žiadateľa o schválenie bitúnku potrebné na posúdenie požiada- viek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania.

**1. 10.** I**nformácie a dokumentáciu** podľa **bodov A. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1;5.1;** je potrebné predložiť ako prílohy k žiadosti. Tieto dokumenty nemusia byť overené. Ich pravosť sa overí na mieste.

|  |
| --- |
| **Časť 1.10.A Dokumentácia k uplatňovaniu POŽIADAVIEK na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska**  **ochrany zvierat:** |
| □ **A .1.1. podrobné plány (nákresy/pôdorysy) prevádzkarne navrhovanej na schválenie** Podrobný pôdorys časti bitúnku s jej nákresom - situačný plán, v ktorom bude vyznačený príchod zvierat na bitúnok, vykládka zvierat s vy- kladacou rampou s jej sklonom, preháňacie chodby s uvedením šírky a výšky priestoru, rozmery ustajňovacích pries- torov pre všetky druhy a kategórie zabíjaných zvierat s vyznačením zábran, ohrád, umiestnenie znehybňovacieho zariadenia s uvedením jeho rozmerov, miesto omráčenia a vykrvenia, vrátane prúdového diagramu pohybu zvierat  od príchodu na bitúnok po vykrvenie. |
| □ **A. 2.1 Návody pre znehybňovacie zariadenia** pre každý druh a kategóriu zvierat (na používanie , na výkon kon- trol funkčnosti a údržby) |
| □ **A. 3.1**. **Návody pre omračovacie zariadenia** pre každý druh a kategóriu zvierat (na používanie, na výkon kontrol funkčnosti a údržby) |
| □ **A 4.1 Návody pre náhradné omračovacie zariadenie** (na používanie, na výkon kontrol funkčnosti a jeho údržby) |
| * **A.5.1** Dokumentácia preukazujúca, že každé použité omračovacie zariadenie **má funkciu zaznamenávania nasta- vených kľúčových parametrov** pre elektrické a plynové omračovacie zariadenie * Preukázateľne dokladovať, že **záznamy** nameraných údajov z elektrického a plynového omračovacieho zariade-   nia budú v podobe , v ktorej sa dajú archivovať po dobu 1 roka podľa predpisu |
| * **A.6.1** Opis zavedeného systém monitorovania postupov podľa čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 vypraco- vaný formou štandardných pracovných postupov |

|  |
| --- |
| **Časť A .7. 1. informácie o prevádzkarni, pre ktorú sa podáva žiadosť o schválenie** |
| Meno a priezvisko osoby zodpovednej za dobré podmienky zvierat v prevádzkarni , ak ju má bitúnok určenú |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Časť 5: Druh a rozsah vykonávanej činnosti prevádzkarne, pre ktorú sa žiada schválenie podľa nariadenia č.**  **359 / 2011 Z. z.** | |
|  | **Časť . 5.1.1.1 .Maximálny počet zabíjaných zvierat za hodinu pre každú linku** | |
| Hovädzí dobytok /kategórie |  |
|  |  |
|  |  |
| Ovce/kategórie |  |
|  |  |
| Kozy/kategórie |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ošípané /kategórie |  |
|  |  |
|  |  |
| Iné/kategórie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť 5.1.1.2 kategórie zvierat a hmotnosť, pre ktoré sa môžu použiť dostupné omračovacie a znehybňovacie**  **zariadenia** | | | | |
| Druh/Kategória zvierat | Hmotnosť zvierat | | Typ omračovacieho za- riadenia (mechanické, plynové, elektrické, vodná kúpeľ) | Typ znehybňovacieho zariade- nia  (fixačná klietka pre hovädzí do- bytok, pre ošípané, individuálne znehybnenie v koterci |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Časť 5.1.1.2a Maximálna kapacita každého priestoru na ustajnenie-** *ak bitúnok disponuje čakacími ohradami* | | | | |
| Druh/kategória zvierat | Číslo koterca | Rozmer v m2 | | kapacita |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

**Časť 5.1.1.3 opis spôsobu prispôsobenia sa znehybňovacieho zariadenia** rozdielnym druhom a kategóriám zabíja- ných zvierat :

Druh/kategória zvierat :................................................spôsob znehybnenia:........................................................

Opis spôsobu prispôsobenia sa fixačného zariadenia danému druhu a kategórii zvieraťa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť 5.1.1.4** Nastavenie **kľúčových parametrov** pre každé omračovacie zariadenie používané na schvaľova-  nej prevádzke podľa prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 | | | |
| **Typ omračova- cieho zariade- nia** | **kľúčové parametre** | **Druhy zvierat/**  **kategórie Hovädzí dobytok, malé pre- žúvavce, ošípané,** | **Uviesť hod- notu** |
| mechanické | Veľkosť nábojky pre rozdielne váhové kategórie |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pozícia a smer výstrelu |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Vhodná rýchlosť, dĺžka a priemer projektilu pri výstupe podľa veľkosti a druhu zvierat |  |  |
|  |  |  |
| Maximálna doba od omráčenia po vykrvenie |  |  |
|  |  |  |
| Hĺbka prieniku bodca od 150kg |  |  |
| Hĺbka prieniku bodca nad 150kg |  |  |
| elektrické | Minimálny elektrický prúd (A/Am) |  |  |
|  |  |  |
| Minimálne napätie N |  |  |
|  |  |  |
| Minimálna frekvencia Hz |  |  |
|  |  |  |
| Minimálna doba expozície |  |  |
|  |  |  |
| Čas od omráčenia po začiatok vykrvenia |  |  |
| Frekvencia kalibrácie prístroja |  |  |
| Optimalizácia prietoku elektrického prúdu |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenia pred elektrošokmi |  |  |
| **plynové** | Koncentrácia plynu |  |  |
|  |  |  |
| Dĺžka expozície |  |  |
|  |  |  |
| Doba od omráčenia po vykrvenie |  |  |
| Kvalita plynu |  |  |
| Teplota plynu |  |  |

**Časť 5.3. Podrobnosti o činnostiach, ktoré sa budú v prevádzkarni, ktorá žiada o schválenie, vykonávať**

1. Počet zamestnancov , ktorí vykonávajú :

vykladanie zvierat , preháňanie zvierat , ustajnenie zvierat

Počet zamestnancov , ktorí vykonávajú :

Znehybňovanie zvierat Omračovanie zvierat Vykrvenie zvie- rat

1. Meno, priezvisko osoby zodpovednej za kontrolu účinnosti omráčenia

.............................................................................................................................................

1. Na bitúnku sa budú zvieratá zabíjať rituálnym spôsobom, ak áno
   * Budú zvieratá znehybnené jednotlivo
   * Budú prežúvavce znehybnené mechanicky
   * HD bude mať znehybnenú hlavu v laterálnom aj vertikálnom smere
2. Vykládka zvierat
   * zabezpečená cez vykladacie rampy
   * kontajnery
   * inak (uviesť)
   * rampy zabezpečené bočným zábradlím

□zabezpečený sklon rampy menší ako 20 stupňov

1. Preháňanie zvierat
   * preháňacie chodby prispôsobené druhu a kategórii zabíjaných zvierat
   * tvar, výška, umiestnenie preháňacích chodieb vyhovuje preháňaným zvieratám
2. Umiestňovanie zvierat v čakacích ohradách,
   * vybavené a upravené tak, aby nespôsobili poškodenie zvierat
   * zabezpečené napájanie

□zabezpečené primerané vetranie

□zabezpečený výstražný systém ak je vetranie zabezpečené mechanickým zariadením

□zabezpečené primerané osvetlenie

□zabezpečené pevné a odolné podlahy

□zabezpečená ochrana pred nepriazňou počasia

1. Priestor znehybňovania
   * dostatočne priestranný pre personál okolo znehybňovacieho zariadenia,

* umiestnený mimo dohľad ostatných zvierat
  + umiestnený tak, aby zviera neodmietalo do neho vojsť (proti stene, silné svetlo, hluk)
  + dostatočne veľký na to, aby sa dalo zariadenie prispôsobiť rozdielnym hmotnostiam druhov a kategórií zabíjaných zvierat

1. Nakladanie s nevládnym zvieraťom
   * prevádzka vlastní vozík , alebo zariadenie na prenášanie nevládnych zvierat na miesto omráčenia
   * je možné zabíjanie zvierat na mieste kde ležia
2. Omračovanie

* v mieste omračovania je prítomný náhradný omračovací prístroj
* prístroj umiestnený na bitúnku tak, aby na neho obslužný personál videl

1. Vykrvenie
   * vykonané v ľahu
   * vykonané vo vise
   * je určená osoba na kontrolu dodržiavania času od omráčenia po vykrvenie

 štvorček sa zaškrtne v prípade pozitívnej odpovede, tzn. ak prevádzkovateľ prikladá požadovaný určený dokument, ak má v prevádzkarni splnenú danú požiadavku, ak je odpoveď na dotaz **áno**.

□ štvorček sa nezaškrtne, ak prevádzkovateľ požadovanú dokumentáciu neprikladá, nemá návody na čin- nosti , k zariadeniam, nemá zavedené určené systémy, ani určené osoby, na ktoré sa v žiadosti odkazuje.

**VYSVETLIVKY k dodatku 1.10.A** *k žiadosti o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády* SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množ- stvá

## Časť 1.10.A dokumentácia k uplatňovaniu požiadaviek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľa- diska ochrany zvierat

*Prevádzkovateľ k žiadosti doloží požadované dokumenty ako sú :*

* *Pôdorys bitúnku obsahujúci nákres od vykládky zvierat až po miesto vykrvenia zvierat. S popisom smeru po- hybu zvierat. Každý priestor musí byť označený číslom. K pôdorysu musí byť priložená legenda.*
* *K žiadosti budú doložené návody k znehybňovacím, omračovacím zariadeniam ako aj k náhradným omračo- vacím zariadeniam. V návodoch musí byť systém obsluhy zariadení, spôsob kontroly ich funkčnosti, údržby a navrhované nastavenie hodnôt kľúčových parametrov, ktoré zaručia účinné omračovanie*
* *V návodoch na elektrické a plynové omračovacie zariadenie musí byť preukázateľne vyznačená funkcia za- znamenávania nastavených kľúčových parametrov pre elektrické a plynové omračovacie zariadenie. To zna- mená, že omračovacie zariadenie dokáže zaznamenať nastavenú hodnotu elektrického napätia, frekvencie, hodnotu ampérov a dokáže zaznamenané hodnoty vytlačiť, čím sa zabezpečí archivácia nastavených údajov pri určenej porážke zvierat.*
* *Doplní sa popis zavedeného systému monitorovania podľa čl. 16 ods. 2 tak, že sa doplnia odpovede k jednot- livým písmenám od písmena a) po písmeno e) . Písomná forma určenia počtu zvierat v reprezentatívnej vzorke čl. 16 ods. 2 písm. e) bude určená zvlášť pre každý druh a kategóriu zvierat, ktoré sa na bitúnku budú zabíjať. Určený počet zvierat – resp. v reprezentatívnej vzorke sa bude vždy kontrolovať na účinnosť omrá- čenia. Príklad: na bitúnku sa zabíja dospelý HD. Pri jeho zabíjaní sa bude kontrolovať každé druhé zviera z celkového počtu zabíjaných zvierat 10 ks. Ošípaná výkrmová: skontroluje sa 20% zvierat z celkového počtu denne zabíjaných zvierat. Denne sa zabije 1000 ošípaných, tzn. musí sa za deň skontrolovať 200 zvierat. Kontroluje sa 5x za deň po 40 zvierat.*

## A . 7. 1 – meno a priezvisko osoby zodpovednej za dobré podmienky zvierat

*Prevádzkovateľ uvedie meno a priezvisko osoby zodpovednej za dobré podmienky zvierat, ak ju má bitúnok vy-* menovanú

## Časť 5:

5.1.1.1. **Maximálny počet zabíjaných zvierat za hodinu pre každú linku**

*Do tabuľky sa uvedie počet zabíjaných zvierat za 1 hodinu podľa druhu/kategórii zabíjaných zvierat pre každú* linku zvlášť. Príklad.: linka na HD za 1 hodinu sa zabijú 2 ks HD, ošípané: za 1 hodinu sa zabije 10 ks ošípaných. Iné: kone, zvieratá z farmového chovu. Tieto hodnoty sa určia z návodov výrobcu na danú linku. Počet zvierat zabitých za hodinu závisí od spôsobu znehybnenia , omráčenia , počtu pracovníkov na linke. Správne vyplnenie si vyžaduje návod výrobcu na znehybňovacie a omračovacie zariadenie.

## 5.1.1.2 Kategórie zvierat a hmotnosť, pre ktoré sa môžu použiť dostupné omračovacie a znehybňovacie zaria- denia

*Do tabuľky sa vyplní druh zvierat – kategória – jeho hmotnosť . Ku každému druhu a kategórii zvierat sa uvedie* typ znehybňovania a typ omračovania. Príklad hovädzí dobytok (HD) : dospelý HD 450 kg , fixačná klietka, me- chanické omračovanie, HD :mladý, priemer 120 kg, tá istá fixačná klietka, ktorá sa prispôsobuje veľkosti zvierat, mechanické omráčenie, ošípané: výkrmové ošípané 115 kg, omračovacia klietka pre ošípané, elektrické omračo- vanie, pri vyplňovaní tejto požiadavky sa musí vychádzať z údajov uvedených v návode výrobcu pre znehybňovacie a omračovacie zariadenie, v ktorom musí byť uvedené pre aký druh a kategóriu zvierat je jeho použitie určené.

## 5.1.1.2a Maximálna kapacita každého priestoru na ustajnenie –vyplňuje sa iba v prípade, ak bitúnok dispo- nuje čakacími ohradami.

*Prevádzkovateľ uvedie do tabuľky druh/kategóriu zvierat , rozmer ohrady v metroch štvorcových a určenú kapa-* citu daného priestoru pre daný druh zvierat. Príklad: HD mladý, číslo koterca 1. , Rozmery ohrady 2,5mx2,5m je 6.5m2, umiestnenie pre 3 kusy.

## 5.1.1.3. Opis spôsobu prispôsobenia sa znehybňovacieho zariadenia rozdielnym druhom a kategóriám zabí- janých zvierat :

*Prevádzkovateľ podrobne popíše systém, akým sa prispôsobujú jeho všetky znehybňovacie zariadenia zabíjaným* druhom a kategóriám zvierat. Popis pre hovädzí dobytok teľatá, zvlášť popis pre dospelý HD, popis ako sa prispô- sobí zariadenie pre zabíjanie býkom, napr. Znehybnenie hlavy, západka za zadné končatiny, iný systém vo vnútor- nom priestore, ktorý zabraňuje zvieraťu sa otočiť, alebo pohybovať sa dopredu a dozadu.

## 5.1.1.4 Nastavenie kľúčových parametrov pre každé omračovacie zariadenie používané na schvaľovanej pre- vádzke podľa prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009

*Prevádzkovateľ podrobne vyplní všetky kľúčové parametre k omračovacím zariadeniam , ktoré na svojej pre-* vádzke používa vzhľadom na druhy a kategórie zabíjaných zvierat. Do tabuľky sa vpíše druh zvierat k jednotli- vému druhu omračovania: mechanické, elektrické alebo plynové . Do druhého stĺpca sa vpíšu hodnoty určených kľúčových parametrov , ktoré sa nastavia vo vašej prevádzke podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády 1099/2009 a ná- vodov výrobcu.

## Časť 5.3 Podrobnosti o činnostiach, ktoré sa budú v prevádzkarni, ktorá žiada o schválenie, vykonávať

1. *Uvedie sa skutočný počet osôb podieľajúcich sa na predpísaných úkonoch*
2. *Uvedie sa meno určenej osoby zodpovednej za kontrolu účinnosti omračovania na reprezentatívnej vzorke*
3. *Vyplní sa iba v prípade, ak prevádzkovateľ už má vedomosť o tom, že bude v budúcnosti zabíjať zvieratá rituálnym spôsobom*
4. *Fyzické usporiadanie bitúnku – základná informácia o vykládke zvierat, o spôsobe jej vykonania, popis rampy z pohľadu jej zabezpečenia bočným zábradlím a jej sklonu, ktorý musí byť menší ako 20 stupňov*
5. *Preháňanie zvierat- vyznačia sa tie odpovede, ktoré sú v súlade so skutočným stavom na prevádzke*
6. *Ustajnenie zvierat - zaškrtnú sa tie odpovede, ktoré sú v súlade s reálnym stavom na bitúnku, ak bitúnok disponuje s čakacími ohradami*
7. *Podrobnosti o mieste znehybňovania, označia sa tie prípady, ktoré sú na prevádzke*
8. *Zaškrtnú sa tie spôsoby manipulácie so zvieraťom neschopným pohybu, ktoré sa na prevádzke budú vyko- návať*
9. *Omračovanie - potvrdí sa, že v mieste omračovania bude náhradné zariadenie, že je na prístroj v prípade elektrického alebo plynového zariadenia vidieť a dajú sa z miesta omráčenia odčítať nastavené kľúčové pa- rametre, v prípade poruchy pri elektrickom vodnom kúpeli je možné elektrické omračovacie zariadenie vy- pnúť*
10. *Vykrvenie - potvrdí sa spôsob, ktorý sa na prevádzke bude vykonávať . Ak je určená osoba na kontrolu do- držiavania času od omráčenia po vykrvenie na prevádzke, štvorček sa zaškrtne, ak nie je taká osoba určená, nebude sa zaškrtávať nič.*